**Anexo 1a**

**CARTA PROTESTA DE NO IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR**

**(PERSONAS MORALES)**

**(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E

(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representación de (Nombre de la empresa participante), por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que conocemos el Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no nos encontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 62 fracciones XV y XVI y 193 , fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y X, del instrumento normativo antes referido.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa Participante

Nombre y firma del Representante Legal de la Persona Moral

---------------------------------------------------------------------

**CARTA PROTESTA DE NO IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR**

**(PERSONAS FÍSICAS)**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E

(Nombre de la persona física) por mi propio derecho, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que conozco Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no me encuentro en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 62 fracciones XV y XVI y 193 , fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y X, del instrumento normativo antes referido.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del participante

(Persona Moral)

**Anexo 1b**

**MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO LEGAL**

**(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E.

(Nombre del representante legal de la persona moral) actuando en nombre y representación de (nombre de la persona moral), por medio del presente escrito señalo como domicilio legal para recibir y oír las notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación (número y nombre del procedimiento), mediante (especificar e incluir copia simple y original para cotejo de predial, agua o CFE), así como las relacionadas con la contratación que llegare a celebrar con los órganos del Poder Judicial de la Federación, el ubicado en Calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ número exterior \_\_\_\_\_\_\_\_\_, número interior\_\_\_\_\_\_\_\_, Colonia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Alcaldía o Municipio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Código Postal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ciudad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

 Nombre del participante (Persona Moral)

Nombre y firma del representante legal de la persona moral

**FORMATO PERSONA FÍSICA**

**MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO LEGAL**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E.

(Nombre de la persona física), por mi propio derecho, por medio del presente escrito señalo como domicilio legal para recibir y oír las notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación (número y nombre del procedimiento), mediante (especificar e incluir copia simple y original para cotejo de predial, agua o CFE), así como las relacionadas con la contratación que llegare a celebrar con los órganos del Poder Judicial de la Federación, el ubicado en Calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ número exterior \_\_\_\_\_\_\_\_\_, número interior\_\_\_\_\_\_\_\_, Colonia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Alcaldía o Municipio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Código Postal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ciudad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del participante (Persona física)

**Anexo 1c**

**CARTA DE CUMPLIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)**

**PERSONAS MORALES**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que mi representada (Nombre de la empresa participante) cuenta con la capacidad profesional o técnica, así como la experiencia para el cumplimiento del objeto requerido y demás requerimientos mínimos necesarios para los servicios de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del participante

(Nombre y firma del Representante Legal de la Persona Moral)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CARTA DE CUMPLIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**PERSONAS FÍSICAS**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que mi representada (Nombre de la empresa participante) cuenta con la capacidad profesional o técnica, así como la experiencia para el cumplimiento del objeto requerido y demás requerimientos mínimos necesarios para los servicios de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante

(Persona Física)

**Anexo Técnico (2a)**

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS QUE INTEGRAN EL SERVICIO**

**A L C A N C E T É C N I C O G E N E R A L**

**PARA EL SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PERIODO COMPRENDIDO**

**DEL 1º AL 25 DE OCTUBRE DE 2022.**

EL ALCANCE TÉCNICO GENERAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN Y ES COMÚN PARA TODOS LOS INMUEBLES Y CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

1. **ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO.**

Mantenimiento preventivo de tableros e interruptores eléctricos tanto generales como de distribución, incluye: revisión, ajustes de conexiones de fusibles y pastillas termo magnéticas, apriete de tornillería, ordenamiento de cableado (peinado) y checar balanceo de cargas en sus fases y en su caso corregir, así mismo el cambio de fusibles y pastillas, en mal estado, limpieza de chasis, material, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

* 3 tableros en auditorio ( (1) contactos y apagadores, (2) aire acondicionado)
* 2 tableros en oficinas en planta baja (contactos y apagadores y aire acondicionado)
* 2 tableros en cuarto de transformador (contactos, alumbrado)
* 1 tablero de bombas de agua (alumbrado, contactos y bomba)
* 4 tableros en sala principal (aire acondicionado, luminarias, aire acondicionado, contactos)
* 1 tablero oficinas planta alta (contactos y apagadores)

Pruebas de voltaje y conductibilidad de cada uno de los circuitos, así como etiquetado con el nombre de la áreas existentes, verificando y registrando a manera de reporte y por escrito, cada uno de ellos incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Tableros en auditorio (contactos y apagadores (9), aire acondicionado (6) (6) )
* Tableros en oficinas en planta baja (contactos y apagadores (31) y aire acondicionado (29) )
* Tableros en cuarto de transformador (contactos (7), alumbrado (6) )
* 1 tablero de bombas de agua (alumbrado, contactos y bomba (5) )
* 4 tableros en sala principal (aire acondicionado (8), luminarias (11), aire acondicionado (6), contactos (11) )
* 1 tablero oficinas planta alta (contactos y apagadores (13) )

Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, de tubo led de 1.20m para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos; incluye: revisión, fijación mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* 12 pzas; dirección
* 12 pzas; área administrativa
* 4 pzas; w.c. en dirección
* 16 pzas; salón principal
* 16 pzas; sala de consulta
* 90 pzas; sala principal
* 8 pzas; m.a.i.

Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de tubo led marca tecnolite modelo t8ct-led120/002/40 lithium vi, incluye: pruebas de funcionamiento, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Administracion eventos
* Cuarto servicio admon
* Pasillo dirección
* Sala de juntas
* Sanitario damas
* Pasillo sanitario damas
* Comedor empleados
* Pasillos sanitarios p.b.
* Baño damas p.b.
* Baño hombres p.b.
* Sala vip
* Anexas exterior (domo)
* Jubilados
* Baño anexa hombres p.b.
* Baño anexas damas p.b.
* Baño anexas hombres p.a.
* Baño anexas damas p.a.
* Área de información anexo
* Área de vigilancia
* Admon. Biblioteca
* Biblioteca 3
* Promocionales stock
* Área infantil stock
* Sala columnas
* Pasillo transformador
* recepción, elevador y transformador

Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de candil holandés de 10+10+5 luces incluye: focos led tipo vela de 2.5 watts base e-26 marca tecnolite,, limpieza, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* 1 pza; en recepción con 25 focos
* 1 pza; en el área de escaleras (vitrales) del edificio principal con 25 focos
* 1 pza; en ventas con 18 focos

Sustitución de sockets metálico con base e26 de candil holandés; con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

Sustitución de cordón eléctrico 2x16 de la marca iusa; para sustituir cableado de candil; con todo lo suficiente y necesario para su completa y correcta ejecución.

Instalación de andamio y escalera para mantenimiento de candil en cubo de escaleras junto al vitral, incluye: acarreos, protección de áreas aledañas incluyendo el vitral y escaleras de mármol, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, de foco led marca tecnolite modelo a19d-led/001/30 titanium i para reemplazar lámparas para empotrar en plafón fluorescente compacta espiral de 13 watts las lámparas que estén fundidas deben ser reemplazadas por lámparas led y las lámparas existentes fluorescentes si encienden no se reemplazan. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Auditorio
* Auditorio exterior
* Wc anexa pb damas ext.
* Wc anexa pb hombres ext.
* Wc anexa pa damas ext.
* Wc anexa PA hombres ext.
* Estacionamiento pasillo int.

Suministro e instalación de foco led de alta potencia, 30w, luz de día, base e27 de la marca tecnolite y modelo: lhbm-led\_30\_65 para sustituir lámpara de sobreponer ahorradora de energía de 65 watts; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

* 4 pzas; estacionamiento en colindancia con Ignacio zaragoza

Revisión, ajuste de conexiones, apriete de tornillería y limpieza de apagador sencillo, incluye: pruebas de voltaje, cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,

Revisión, ajuste de conexiones, apriete de tornillería y limpieza de apagador de escalera, incluye: pruebas de voltaje, cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,

Sótano de la CCJ

* 1 pza; hemeroteca
* 1 pza; acervo
* 1 pza; pasillo "a" de acervo
* 1 pza; pasillo "b" de acervo
* 1 pza; compilación
* 1 pza; acceso por biblioteca
* 1 pza; biblioteca
* 1 pza; acervo área 4

Planta baja de la ccj

* 4 pzas; vigilancia
* 1 pza; w.c. vigilancia
* 1 pza; cuarto de aseo
* 1 pza; sala de consulta en colindancia con vigilancia
* 1 pza; control
* 1 pza; w.c. comedor vigilancia
* 1 pza; vigilancia
* 1 pza; sala de consulta en colindancia con site
* 1 pza; pasillo en colindancia de pórtico
* 1 pza; m.a.i.
* 1 pza; escritorio m.a.i.
* 1 pza; escaleras en colindancia con m.a.i.
* 1 pza; site
* 1 pza; w.c. site
* 1 pza; acceso de discapacitados por sala vip
* 1 pza; sala vip
* 1 pza; bajada a sótano en colindancia con sala vip
* 1 pza; pasillo a sanitarios del área de m.a.i.
* 2 pzas; w.c. de área de m.a.i.
* 1 pza; cuarto séptico
* 4 pzas; w.c. de auditorio
* 1 pza; escaleras externas auditorio
* 5 pzas; Auditorio
* 2 pza; entrada vehicular por calle albino Espinosa
* 2 pzas; estantería compacta
* 2 pzas; estacionamiento de salón de usos múltiples
* 1 pza; planta recuperadora de agua pluvial
* 2 pzas; acceso general a anexo por pasillo del edificio principal
* 3 pzas; escalera a salón de usos múltiples
* 2 pzas; w.c. en colindancia con subestación
* 2 pzas; w.c. en colindancia con escaleras a salón de usos múltiples
* 1 pza; pasillo a oficinas
* 2 pzas; oficinas en colindancia con calle Albino Espinosa

Planta alta de la CCJ

* 1 pza; oficina dirección
* 1 pza; w.c. ofcina dirección
* 1 pza; pasillo de videoteca
* 1 pza; pasillo oficina
* 1 pza; cuarto de ventas
* 2 pzas; sala de juntas
* 1 pza; procesos técnicos
* 1 pza; área administrativa
* 1 pza; área de café
* 1 pza; pasillo w.c. sala de juntas
* 1 pza; w.c. de sala de juntas
* 1 pza; diseño
* 2 pzas; área de descanso invitados
* 4 pzas; w.c. de auditorio
* 3 pzas; jubilados
* 1 pza; estantería compacta
* 12 pzas; salón de usos múltiples
* 1 pza; cuarto de tableros en colindancia en vestíbulo
* 1 pza; escaleras de salón de usos múltiples
* 1 pza; vestíbulo
* 2 pzas; cafetería y utilidad

Revisión, ajuste, de conexiones, apriete de tornillería y limpieza de contacto monofásico duplex polarizado color marfil; incluye: pruebas de voltaje y polaridad ( haciendo un registro de cada uno por escrito) cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,

Planta baja de la CCJ

* 1 pza; escaleras entrada principal de la calle Ignacio Zaragoza
* 3 pzas; área de vigilancia
* 4 pzas; sala de consulta (colindancia con m.a.i.)
* 1 pza; comedor de vigilancia
* 1 pza; control en p.b.
* 7 pzas; m.a.i.
* 1 pza; pasillo de sala de consulta (colindancia con sala vip)
* 3 pzas; sala de consulta (colindancia con sala vip)
* 1 pza; w.c. en colindacia con site
* 4 pzas; site
* 5 pzas; modulo m.a.i.
* 1 pza; acceso para discapacitados por sala vip
* 2 pzas; sala vip
* 2 pzas; sanitarios en p.b. de auditorio
* 1 pza; pasillo exterior auditorio
* 23 pzas; auditorio
* 1 pza; estantería compacta
* 2 pzas; estacionamiento en colindancia con acervo
* 2 pzas; planta de agua pluvial
* 2 pzas; sanitarios (hombres y mujeres) en salón de usos múltiples
* 1 pza; subestación
* 1 pzas; en oficina en colindancia con sanitarios en salón de usos múltiples
* 1 pzas; en oficina en colindancia con subestación
* 1 pza; entrada vehicular por calle Albino Espinosa

Planta alta de la CCJ

* 5 pzas; oficina de dirección
* 1 pza; w.c. en oficina de dirección
* 2 pzas; ventas
* 5 pzas; auxiliar y procesos técnicos
* 5 pzas; sala de juntas planta alta
* 4 pzas; escritorio de enlace administrativo y compilación
* 2 pzas; sala de café
* 1 pza; w.c. en en colindación con sala de juntas
* 4 pzas; áreas de descanso invitados
* 2 pzas; diseño
* 2 pzas; w.c. en auditorio
* 13 pzas; área de jubilados
* 17 pzas; salón de usos multiples
* 1 pza; pasillo de vestibulo
* 2 pza; vestibulo
* 1 pza; cuarto de tableros en colindancia con cafetería
* 3 pzas; cafetería y utilería

Sótano de la CCJ

* 1 pza; hemeroteca
* 1 pza; acervo
* 1 pza; biblioteca
* 3 pza; compilación
* 1 pza; acervo área 4

Mantenimiento preventivo a supresor de transitorios de voltaje tvss surgelogic tipo modular modelo tvs2ema12a marca square d gabinete de metal; incluye: medición de voltaje, limpieza con dieléctrico, revisión, ajustes de conexiones, apriete de tornillería, ordenamiento de cableado (peinado) y checar balanceo de cargas en sus fases y en su caso corregir, así mismo el cambio de modulo monofásico en mal estado, limpieza de chasis, material, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

* 1 pza; cuarto de transformador

Suministro e instalación de supresor de transientes, voltaje de operación 127/220v 3 fases 5h, con 2 niveles de protección, modelo suprector clase b, se incluye gabinete de acero tipo nema 4, módulos de polímero abs y cuenta con led´s indicadores de estado de protección activo en tiempo real; se considera para la instalación la desinstalación de supresor existente con recuperación, tomar las medidas de seguridad necesarias como desenergizar los tableros a los cuales le dará servicio, conectar interruptor termomagnético adecuado y revisar los valores de tierra física; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

Pruebas de voltaje, ajuste y limpieza de conexiones de spot pl de 2x26 watts para empotrar en plafón incluye, revisión, cambio de balastras en su caso lampara fuera de operación en su caso, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,

* 11 pzas; vestíbulo de salón de usos múltiples
* 2 pzas; utilería
* 4 pzas; w.c. en escaleras de anexo
* 1 pza; w.c. en colindancia con subestación

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de tubo led marca tecnolite modelo t8t-led240/36/40 lithium viii lámparas tipo envolvente de 1x59 para sobreponer, instaladas en biblioteca 1 (10), biblioteca 2 (12), biblioteca 4 (12), archivo p.b. (8), archivo p.a. (11), estacionamiento empleados (10) incluye: pruebas de funcionamiento, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Estantería compacta planta baja
* Estantería compacta planta alta
* Estacionamiento empleados
* Biblioteca área 1
* Hemeroteca
* Acervo área 3

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a lampara de emergencia de 14 watts para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a spot de 3 leds tipo riel para empotrar en plafón, para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a reflector de 24 leds, para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a lampara spot de 50 watts, para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Salón de usos múltiples
* W.c. planta baja

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a lampara para pared con acrílico envolvente para exterior con foco de 30 watts, para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, a candiles de 18 focos led tipo vela, para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos. Incluye: revisión, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

* Recepción con 18 focos
* Ventas con 18 focos

Sustitución de sockets metálico con base e26 de candil holandés; con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

Sustitución de cordón eléctrico 2x16 de la marca iusa; para sustituir cableado de candil; con todo lo suficiente y necesario para su completa y correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de tubo curvalum de 18 watts base g13 marca tecnoled, para sustituir tubo fluorescente de 32 w, en el área del auditorio, incluye: pruebas de funcionamiento, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Prueba de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de lampara marca magg modelo gamma led 1200 s lp65/32w/4000k, instaladas en pasillo externo; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

Realizar un listado de toda la iluminación fuera o dentro del catálogo del tipo de luminarias y/o lámparas (características, marca, modelo y tipo; fluorescente o led) así mismo realizar la lista de los apagadores, contactos o receptáculos los cuales deben ser del tipo contacto polarizado dúplex con puesta a tierra, en cada una de las áreas de la casa de la cultura jurídica en monterrey, nuevo león. Este listado debe de coincidir con el plano de ubicación (en plano arquitectónico) de los diferentes conceptos.

Suministro e instalación de luminaria solar led solar integrado alumbrado público Código deled-ss-50/6º/80/100/120w, chip philips luxeon 30302d smd class p, lujo luminoso 160 lumens por watt, temperatura de calor 2700 a 6500k, tipo de batería litio-ferrofosfato de ciclo profundo, se instalara donde lo indique la directora de la casa de la cultura jurídica; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución.

1. **CONCEPTO DEL SERVICIO.**

Deberán de leerse cuidadosamente las especificaciones para que la contratista esté perfectamente bien enterada de los alcances de los trabajos; los materiales serán suministrados por parte de la contratista exactamente como lo indican las especificaciones.

Las jornadas de trabajo se realizarán en el horario coordinado por la casa de la cultura jurídica.

Los trabajos no deben de exceder de 25 días naturales para su término a partir de la firma del contrato simplificado.

El proveedor adjudicado para la realización de los trabajos deberá  dotar a su personal de manera completa y  suficiente de toda la herramienta apropiada, equipo de seguridad acorde a los trabajos a realizar, materiales necesarios, escaleras, andamios, etc., evitando poner  en riesgo la integridad de los trabajadores del proveedor, personal, equipo y mobiliario de la suprema corte de justicia, para ello se deberán tomar todas las medidas necesarias para la ejecución de los mismos, en caso contrario y a juicio de la supervisión esta podrá suspenderlos en caso necesario.

El proveedor debe de responsabilizarse de manera plena y total por la atención medica de sus trabajadores, ya sea de manera pública o privada que pudiese requerirse en caso de enfermedad o accidente de trabajo, por lo que la suprema corte de justicia se deslinda de toda responsabilidad de esta índole.

Queda estrictamente prohibido la contratación de personal menor a 18 años, por lo que la supervisión de la dirección de mantenimiento. Podrá solicitar la identificación de cualquier persona, para que acredite la mayoría de edad, de lo contrario deberá de abandonar la casa de la cultura jurídica de forma inmediata.

El personal de la contratista deberá de mostrar un comportamiento moral, ético y respetuoso dentro de las instalaciones de la CCJ

La contratista entregará a la SCJN la garantía por la calidad y ejecución de los trabajos por el periodo de diez meses.

La limpieza se realizará durante y al final de cada jornada en forma gruesa y al término de la obra se realizarán trabajos de limpieza fina.

Las áreas de circulación deberán de ir cubiertas y protegidas ya sea con papel de estraza, plástico o inclusive cartón corrugado de alta densidad, para que de esta forma no se dañen y se mantengan protegidas y aisladas, limpiándolas periódicamente durante el jornal y haciendo el cambio de las protecciones cuando estas, ya presenten rupturas o estén ya en mal estado.

Cualquier daño causado por el personal de la contratista ya sea por omisión, negligencia, descuido, accidente o falta de protección a las áreas aledañas, mobiliario o equipo, esta deberá de realizar la reparación correspondiente y /o la reposición plena, cubriendo el pago de los gastos generados por su cuenta, y sin cargo alguno para la suprema corte de justicia de la nación, y la supervisión recibirá estos, hasta que sean de su entera satisfacción, pudiendo inclusive detener el trámite de cualquier tipo de pago a favor de la empresa como medio para la obtención de las respuestas necesarias por parte de la contratista.

Los materiales deberán ser mostrados cerrados y sellados en su empaque original, al funcionario que el titular de la casa de la cultura jurídica designe o a la supervisión interna de la s.c.j.n., para que se tome evidencia fotográfica del ingreso del material especificado y aplica para todos aquellos materiales especificados o para los que se tengan que suministrar de última hora por requerimiento del mantenimiento.

Si algún imprevisto representara algún retraso en la fecha de término de estos trabajos, no habrá prórroga.

Para el inicio del trámite de pago, la contratista deberá de entregar la documentación correspondiente a la supervisión para que esta los revise, indique si es el caso las correcciones pertinentes a corregir por parte del prestador de servicios. La documentación deberán de ir perfectamente bien representados tanto numéricamente como gráficamente (croquis, ejes, fotografías) a efecto de respaldar las cantidades solicitadas en este catálogo de conceptos; por lo que la SCJN solo pagará lo que sea indicado en los generadores resultantes, los cuales serán revisados y autorizados por la supervisión. Documentación:

* A.- \*carta de aviso de terminación de obra; se entrega con diez días de anticipación al día de terminación de los trabajos.
* B.- \*carta garantía por un mínimo de un año en materiales y mano de obra partir de la fecha de recibidos los trabajos de conformidad.
* C.- \*generador y planos de ubicación que justifiquen de manera clara todos y cada uno de los volúmenes y longitudes de los distintos conceptos del catálogo; mediante dibujos, esquemas y/o planos; serán realizados mediante algún software.
* D.- \*resumen de generador
* E.- \*estimación
* F.- \*carátula de estimación
* G.- \*informe escrito con soporte fotográfico
* H.- reporte de arranque de equipos
* I.- \*resumen de partidas
* J.- factura

La supervisión de la SCJN entregará a la contratista (previo solicitud) los \*formatos institucionales necesarios para la elaboración de la documentación solicitada en estas notas, así como los planos en tamaño carta o doble carta en su caso, a efecto de poder registrar en ellos información directa de campo.

Se responderá con la gestión del trámite de un acta de entrega recepción entre la supervisión de la SCJN y la contratista.

La SCJN hará el pago de los trabajos en una sola exhibición, posterior a los trámites administrativos correspondientes; así como a la entrega de la factura en la CCJ.

Los conceptos de las diferentes actividades de este catálogo serán considerados como enunciativos mas no limitativos.

El informe con soporte fotográfico es un documento diseñado para un seguimiento puntual de la ejecución de los trabajos, por lo que es importante que el prestador de servicios lo lleve impreso (a color) el mismo día de las actividades o al día siguiente a primera hora, se firme de manera autógrafa por el responsable de los trabajos de parte del prestador de servicios y por el personal designado en la CCJ, registrando fecha y número de documento de manera consecutiva.

La empresa contratista tendrá la obligación de observar todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades del sector salud, así como los protocolos que ha establecido la suprema corte de justicia de la nación derivados de la actual contingencia sanitaria.

1. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLAVE** | **Concepto** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| IE.001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| IE.002 | PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | INTERRUPTOR | 148.00 |
| IE.003 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DE TUBO LED DE 1.20M PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 158.00 |
| IE.004 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 260.00 |
| IE.005 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL HOLANDES DE 10+10+5 LUCES. FOCOS LED TIPO VELA DE 2.5 WATTS BASE E-26 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |
| IE.005-A | SUSTITUCIÓN DE SOCKETS METALICO CON BASE E26 DE CANDIL HOLANDES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN | PZA | 25.00 |
| IE.005-B | SUSTITUCIÓN DE CORDÓN ELÉCTRICO 2X16 DE LA MARCA IUSA; PARA SUSTITUIR CABLEADO DE CANDIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25.00 |
| IE.005-C | INSTALACIÓN DE ANDAMIO Y ESCALERA PARA MANTENIMIENTO DE CANDIL EN CUBO DE ESCALERAS JUNTO AL VITRAL, INCLUYE: ACARREOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS INCLUYENDO EL VITRAL Y ESCALERAS DE MARMOL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | DIA | 1.00 |
| IE.006 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19D-LED/001/30 TITANIUM I; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 28.00 |
| IE.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA, 30W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y MODELO: LHBM-LED\_30\_65 PARA SUSTITUIR LÁMPARA DE SOBREPONER AHORRADORA DE ENERGÍA DE 65 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| IE.008 | REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 92.00 |
| IE.009 | REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IE.010 | REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 151.00 |
| IE.010-A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUMEX, 75°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (12 AWG); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 200.00 |
| IE.011 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGELOGIC, TIPO MODULAR, MODELO TVS2EMA12A, MARCA SQUARE´D, GABINETE DE METAL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IE.011-A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE TRANSIENTES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/220V 3 FASES 5H, CON 2 NIVELES DE PROTECCIÓN, MODELO SUPRECTOR CLASE B, SE INCLUYE GABINETE DE ACERO TIPO NEMA 4, MÓDULOS DE POLÍMERO ABS Y CUENTA CON LED´S INDICADORES DE ESTADO DE PROTECCIÓN ACTIVO EN TIEMPO REAL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IE.012 | PRUEBAS DE VOLTAJE, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE SPOT PL DE 2X26 WATTS PARA EMPOTRAR EN PLAFON; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |
| IE.013 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII LAMPARAS TIPO ENVOLVENTE DE 1X59 PARA SOBREPONER, INSTALADAS EN BIBLIOTECA 1 (10), BIBLIOTECA 2 (12), BIBLIOTECA 4 (12), ARCHIVO P.B. (8), ARCHIVO P.A. (11), ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS (10); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 63.00 |
| IE.014 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA DE EMERGENCIA DE 14 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |
| IE.015 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A SPOT DE 3 LEDS TIPO RIEL PARA EMPOTRAR EN PLAFON; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 40.00 |
| IE.016 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A REFLECTOR DE 24 LEDS, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |

Incluye el mantenimiento:

**Tableros y circuitos.** Limpieza con dieléctrico, revisión, ajustes de conexiones de fusibles y pastillas termo magnéticas, apriete de tornillería, ordenamiento de cableado (peinado) y checar balanceo de cargas en sus fases y en su caso corregir realizando un registro por escrito de las mediciones tomadas, asi mismo el cambio de fusibles y pastillas, en mal estado, limpieza de chasis. Las pruebas de conductibilidad y voltaje de cada uno de los circuitos de igual manera se deberá realizar el registro por escrito y su etiquetado en el tablero con el nombre de las áreas existentes.

**Iluminación.** Incluye: revisión, fijación, ajuste y cambio bases, lámparas fuera de servicio, y cuerpo de aluminio en mal estado, etiquetando cada lámpara reemplazada con la fecha en que fue instalada, limpieza del área de trabajo y áreas aledañas durante y al final de los trabajos, cambio de balastras electrónicos en caso de ser necesario, protección de áreas aledañas con papel craft y plástico, ya que de existir cualquier daño por omisión, descuido o negligencia todos los gastos de reparación y/o sustitución serán sin cargo para la suprema corte de justicia de la nación y la supervisión los recibirá hasta estar completamente de acuerdo con estos.

**Apagadores.** Realizar un registro de cada uno por escrito, cambio de unidad, tapa o chasis en mal estado, las unidades deberán de quedar perfectamente alineadas y bien sujetas, limpieza del área de trabajo y áreas aledañas durante y al final de los trabajos, protección de áreas aledañas con papel craft y plástico, ya que de existir cualquier daño por omisión, descuido o negligencia todos los gastos de reparación y/o sustitución serán sin cargo para la suprema corte de justicia de la nación y la supervisión los recibirá hasta estar completamente de acuerdo con estos.

**Contactos.** Realizar un registro de cada uno por escrito, cambio de unidad, tapa o chasis en mal estado, las unidades deberán de quedar perfectamente alineadas y bien sujetas, limpieza del área de trabajo y áreas aledañas durante y al final de los trabajos, protección de áreas aledañas con papel craft y plástico, ya que de existir cualquier daño por omisión, descuido o negligencia todos los gastos de reparación y/o sustitución serán sin cargo para la suprema corte de justicia de la nación y la supervisión los recibirá hasta estar completamente de acuerdo con estos, material herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1. **GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES.**
2. El prestador de servicios encargado del mantenimiento deberá de garantizar la calidad de su mano de obra. En caso de defectos el trabajo será rehecho sin cargo, así como repondrá sin cargo los componentes incluidos en la pauta del mantenimiento que fallen antes del plazo ya indicado, salvo mal uso, abuso, negligencia ó daño por causas ajenas al prestador de servicios.
3. Para la atención del prestador de servicios para revisar y/o corregir alguna falla del mantenimiento, esta deberá realizarse en un tiempo no mayor de 24 horas al llamado y/o reporte realizado.
4. El prestador de servicios atenderá dichas solicitudes de emergencia de inmediato dando instrucciones telefónicas al responsable de su grupo generador, paralelamente, si es necesario, asignará a un técnico para que se dirija al sitio de la emergencia en el menor tiempo posible.

.

Nombre y firma del participante

(Nombre y firma del Representante Legal de la Persona Moral)

**Anexo 2b**

**TEXTO PARA PERSONA MORAL**

**CUMPLIMIENTO DE NORMAS**

**(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE

 (Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representación de (Nombre de la empresa participante), por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido en las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que mi representada cumple con las Normas Nacionales e Internacionales respecto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ conforme lo establece la Ley de Infraestructura de la Calidad y, demás disposiciones aplicables, según se indica a continuación:

1. Normas Nacionales
2. Normas Internacionales

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa Participante

Nombre y firma del Representante Legal de la Persona Moral

**TEXTO PARA PERSONA FÍSICA**

**CUMPLIMIENTO DE NORMAS**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE

(Nombre de la persona física), por mi propio derecho, por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido en las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que cumplo con las Normas Nacionales e Internacionales respecto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ conforme lo establece la Ley de Infraestructura de la Calidad o la que la sustituya y, demás disposiciones aplicables, según se indica a continuación:

1. Normas Nacionales
2. Normas Internacionales

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante

(Persona física.)

**ANEXO 2C**

**Carta manifiesto para participar en la Junta de Aclaraciones**

**[**Requisitar-preferentemente en papel con membrete del participante]

Lugar y fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**Casa de la Cultura Jurídica en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Presente**

De conformidad con el artículo 86, segundo párrafo, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, así como el numeral 4.3 de la convocatoria/bases del procedimiento de contratación en cita, manifiesto bajo protesta de decir verdad el interés de (Nombre o Razón Social), con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para participar en la junta de aclaraciones derivada del Concurso Público Sumario No. 01/2022, la cual se efectuará vía electrónica a través de la plataforma gratuita de Microsoft Teams.

**Asimismo, en mi carácter de representante legal, declaro que por parte de mi representada quien** **asistirá a la junta de aclaraciones electrónica, registrando para tal efecto el correo electrónico y teléfono del contacto que se señala, únicamente para efecto de conexión a la misma, será:**

       Nombre de quien participará en la junta de aclaraciones:
       Correo electrónico:
       Teléfono:

|  |
| --- |
| Protesto lo necesario    **[Nombre y firma de la persona física** **o representante legal de la persona moral]** |

**Nota: Los participantes deberán adjuntar a la presente carta manifiesto, copia de la Identificación Oficial Vigente del que suscribe y de quien asistirá a la junta de aclaraciones.**

**Anexo 3**

**(FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA)**

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: |  |

**Las operaciones aritméticas se deberán efectuar con redondeo a dos decimales.**

**Importe total de los servicios en letra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |
| IE.001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 13.00 |   |  |
| IE.002 | PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | INTERRUPTOR | 148.00 |   |  |
| IE.003 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DE TUBO LED DE 1.20M PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 158.00 |   |  |
| IE.004 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 260.00 |   |  |
| IE.005 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL HOLANDES DE 10+10+5 LUCES. FOCOS LED TIPO VELA DE 2.5 WATTS BASE E-26 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3.00 |   |  |
| IE.005-A | SUSTITUCIÓN DE SOCKETS METALICO CON BASE E26 DE CANDIL HOLANDES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN | PZA | 25.00 |   |  |
| IE.005-B | SUSTITUCIÓN DE CORDÓN ELÉCTRICO 2X16 DE LA MARCA IUSA; PARA SUSTITUIR CABLEADO DE CANDIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25.00 |   |  |
| IE.005-C | INSTALACIÓN DE ANDAMIO Y ESCALERA PARA MANTENIMIENTO DE CANDIL EN CUBO DE ESCALERAS JUNTO AL VITRAL, INCLUYE: ACARREOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS INCLUYENDO EL VITRAL Y ESCALERAS DE MARMOL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | DIA | 1.00 |   |  |
| IE.006 | PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19D-LED/001/30 TITANIUM I; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 28.00 |   |  |
| IE.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA, 30W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y MODELO: LHBM-LED\_30\_65 PARA SUSTITUIR LÁMPARA DE SOBREPONER AHORRADORA DE ENERGÍA DE 65 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |   |  |
| IE.008 | REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 92.00 |   |  |
| IE.009 | REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |   |  |
| IE.010 | REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 151.00 |   |  |
| IE.010-A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUMEX, 75°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (12 AWG); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 200.00 |   |  |
| IE.011 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGELOGIC, TIPO MODULAR, MODELO TVS2EMA12A, MARCA SQUARE´D, GABINETE DE METAL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |   |  |
| IE.011-A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE TRANSIENTES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/220V 3 FASES 5H, CON 2 NIVELES DE PROTECCIÓN, MODELO SUPRECTOR CLASE B, SE INCLUYE GABINETE DE ACERO TIPO NEMA 4, MÓDULOS DE POLÍMERO ABS Y CUENTA CON LED´S INDICADORES DE ESTADO DE PROTECCIÓN ACTIVO EN TIEMPO REAL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |   |  |
| IE.012 | PRUEBAS DE VOLTAJE, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE SPOT PL DE 2X26 WATTS PARA EMPOTRAR EN PLAFON; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |   |  |
| IE.013 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII LAMPARAS TIPO ENVOLVENTE DE 1X59 PARA SOBREPONER, INSTALADAS EN BIBLIOTECA 1 (10), BIBLIOTECA 2 (12), BIBLIOTECA 4 (12), ARCHIVO P.B. (8), ARCHIVO P.A. (11), ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS (10); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 63.00 |   |  |
| IE.014 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA DE EMERGENCIA DE 14 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |   |  |
| IE.015 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A SPOT DE 3 LEDS TIPO RIEL PARA EMPOTRAR EN PLAFON; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 40.00 |   |  |
| IE.016 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A REFLECTOR DE 24 LEDS, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |   |  |
| IE.017 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA SPOT DE 50 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |   |  |
| IE.018 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA PARA PARED CON ACRILICO ENVOLVENTE PARA EXTERIOR CON FOCO DE 30 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |   |  |
| IE.019 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A CANDILES DE 18 FOCOS LED TIPO VELA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |   |  |
| IE.019-A | SUSTITUCIÓN DE SOCKETS METALICO CON BASE E26 DE CANDIL HOLANDES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN | PZA | 25.00 |   |  |
| IE.019-B | SUSTITUCIÓN DE CORDÓN ELÉCTRICO 2X16 DE LA MARCA IUSA; PARA SUSTITUIR CABLEADO DE CANDIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25.00 |   |  |
| IE.020 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO CURVALUM DE 18 WATTS BASE G13 MARCA TECNOLED, EN EL AREA DEL AUDITORIO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 28.00 |   |  |
| IE.021 | PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 1200 S LP65/32W/4000K, INSTALADAS EN PASILLO EXTERNO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 12.00 |   |  |
| IE.022 | REALIZAR UN LISTADO DE TODA LA ILUMINACIÓN FUERA O DENTRO DEL CATÁLOGO DEL TIPO DE LUMINARIAS Y/O LÁMPARAS (CARACTERÍSTICAS, MARCA, MODELO Y TIPO; FLUORESCENTE O LED) ASÍ MISMO REALIZAR LA LISTA DE LOS APAGADORES, CONTACTOS O RECEPTÁCULOS LOS CUALES DEBEN SER DEL TIPO CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX CON PUESTA A TIERRA, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. ESTE LISTADO DEBE DE COINCIDIR CON EL PLANO DE UBICACIÓN (EN PLANO ARQUITECTÓNICO) DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS. P.U.O.C.T. | JGO. | 1.00 |   |  |
| IE.023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED SOLAR INTEGRADO ALUMBRADO PUBLICO CODIGO DELED-SS-50/6O/80/100/120W, CHIP PHILIPS LUXEON 30302D SMD CLASS P, FLUGO LUMINOSO 160 LUMENS POR WATT, TEMPERATURA DE CALOR 2700 A 6500K, TIPO DE BATERIA LITIO-FERROFOSFATO DE CICLO PROFUNDO, SE INSTALARA DONDE LO INDIQUE LA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2.00 |   |  |
|  | SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES |  |  |  |  |
|   |  | Subtotal |   |  $ -  |
|  |  | IVA |   |  $ -  |
|  |  | TOTAL |   |  $ -  |

**Forma de pago:**

El pago se realizará a mensualidad vencida a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, en la ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, y la acreditación de la constancia de entrega a entera satisfacción.

**Lugar de prestación de los servicios:** En el inmueble de la Casa de la Cultura Jurídica ubicado en Calle Ignacio Zaragoza 244, Centro de Monterrey, Nuevo León, código postal 64000, en Monterrey, Nuevo León.

**Vigencia de la propuesta:** las propuestas permanecerán vigentes por un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las mismas.

**En el precio se deberá considerar todos los requerimientos técnicos solicitados para el servicio de Mantenimiento de carpintería.**

**Nombre y firma del representante o apoderado legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Los precios ofertados no serán sujetos a ningún ajuste y cualquier error en los mismos será de estricta responsabilidad del ofertante.**

**Domicilio para firma del contrato:**

**Razón Social\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**R.F.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Domicilio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y firma del representante o apoderado legal**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Anexo 4**

